**附表：**

附加路面修復費按下列項目及每平方公尺單價（新臺幣/元）計收：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收費類別 | | (一)於非禁挖路段、時間及範圍內開挖 | | (二)於禁挖路段、時間及範圍內開挖 | | (三)許可證展延十日以上者(除民生案件外)加收費用 | | (四)許可證展延三十日以上者(除民生案件外) 加收費用 | |  |
| 項 次 | 項目 | 管溝部分 | 管溝部分以外之其餘路幅部分 | 管溝部分 | 管溝部分以外之其餘路幅部分 | 管溝部分 | 管溝部分以外之其餘路幅部分 | 管溝部分 | 管溝部分以外之其餘路幅部分 | 備註 |
| 1 | 刨除五公分厚瀝青混凝土路面 | 一百四十元 | 一百四十元 | 二百八十元 | 二百八十元 | 二百一十元 | 二百一十元 | 二百八十元 | 二百八十元 | 路面刨除費用 |
| 2 | 加封五公分厚瀝青混凝土路面 | 三百六十元 | 三百六十元 | 七百二十元 | 七百二十元 | 五百四十元 | 五百四十元 | 七百二十元 | 七百二十元 | 瀝青混凝土路面修復封層費用 |
| 3 | 十公分厚瀝青混凝土路面修復 | 一千一百二十五元 | 三百六十元 | 二千二百五十元 | 二千二百五十元 | 一千六百八八元 | 一千六百八八元 | 二千二百五十元 | 二千二百五十元 |
| 4 | 十五公分厚瀝青混凝土路面修復 | 一千四百五十五元 | 三百六十元 | 二千九百元 | 二千九百元 | 二千一八十三元 | 二千一八十三元 | 二千九百元 | 二千九百元 |
| 5 | 十公分厚水泥混凝土路面修復 | 六百五十元 | 六百五十元 | 六百五十元 | 六百五十元 | 六百五十元 | 六百五十元 | 六百五十元 | 六百五十元 | 水泥混凝土路面修復費用 |
| 6 | 十五公分厚水泥混凝土路面修復 | 八百七十一元 | 八百七十一元 | 八百七十一元 | 八百七十一元 | 八百七十一元 | 八百七十一元 | 八百七十一元 | 八百七十一元 |
| 7 | 二十公分厚水泥混凝土路面修復 | 一千零七十九元 | 一千零七十九元 | 一千零七十九元 | 一千零七十九元 | 一千零七十九元 | 一千零七十九元 | 一千零七十九元 | 一千零七十九元 |
| 8 | 三十公分厚碎石路面修復 | 四百八十四元 | 四百八十四元 | 四百八十四元 | 四百八十四元 | 四百八十四元 | 四百八十四元 | 四百八十四元 | 四百八十四元 | 碎石路面修復費用 |
| 9 | 地磚人行道路面修復 | 八百四十五元 | 八百四十五元 | 八百四十五元 | 八百四十五元 | 八百四十五元 | 八百四十五元 | 八百四十五元 | 八百四十五元 | 地磚人行道路面修復費用 |
| 10 | 孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度≧45公分) | 八千元 | 八千元 | 八千元 | 八千元 | 八千元 | 八千元 | 八千元 | 八千元 | 瀝青混凝土路面修復封層費用 |
| 11 | 孔蓋調降及掩埋(孔蓋寬度<45公分) | 五千元 | 五千元 | 五千元 | 五千元 | 五千元 | 五千元 | 五千元 | 五千元 | 瀝青混凝土路面修復封層費用 |

附註：各項目面積（平方公尺）計算方式如下：

一、挖掘面積計算：

（一）路面沿道路縱向挖掘者：

應按損害該車道數全寬加收封層費。挖掘路段如需刨除既有瀝青混凝土路面，應按封層面積加收刨除費。

（二）路面沿道路橫向挖掘者：

依施工長度乘三點五公尺計收封層費及刨除費。

（三）配合本府各項慶典活動需要或因自來水管線漏水、瓦斯管線漏氣等，須立即搶修，施工面積在四平方公尺以下者，其寬度應按實做路面修復最大寬度兩側各加十公分計收。

（四）以非明挖工法施工者，挖掘面積以工作井寬度沿管線方向依第（一）、（二）目寬度及長度計算方式核算。

二、管溝面積計算：

管溝寬度以實際挖掘寬度兩側各加十公分為管溝寬度；管溝長度以實際挖掘長度計算。